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Соответствует приказу Минтруда № 782Н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»
	
	Комплексное средство защиты. Предназначен для защиты органов дыхания ,глаз и лица человека при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17 % объемных, а также при содержании веществ неизвестного состава и концентраций или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п. в диапазоне температуры окружающей среды от минус 40° до плюс 40º С,  при работе на перепадах высот более 1,8 м. 
Комплектация:
- шлем-маска ШМП-1, ГОСТ 12.4.166-2018, ТР ТС 019/2011;
- удлинённая соединительная гофрированная трубка;
- привязь страховочная антистатическая с наплечными и набедренными лямками. На левой плечевой лямке должен быть расположен хомут для крепления соединительной трубки. Материал привязи с антистатической обработкой. Точка крепления страховочной системы - на спине. Соответствует требованиям ГОСТ ЕН 361-2008, ГОСТ ЕН 365-2010;
- шланг резинотканевый армированный стальной спиралью воздухоподводящий (длина 20 метров).
Исполнение - ПШ-2 с воздухоподводящим шлангом на барабане с устройством для принудительной подачи воздуха (электро-ручная воздуходувка).



