Противогаз фильтрующий UNIX 6200 марки А2+P2 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6200
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ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ТУ 2568-654-05795731-2014
Противогаз предназначен для защиты органов дыхания, лица, глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ, для подведения очищенного воздуха к органам дыхания.
Состав: полнолицевая маска UNIX 6200, два противогазовых фильтра UNIX 502 марки А2 с двумя съёмными противоаэрозольными фильтрами с классом защиты Р2 R, два держателя, сумка для ношения и хранения противогаза, руководство по эксплуатации.
Маска 2 категории.
Маска состоит из панорамного стекла-корпуса с покрытием, препятствующим запотеванию изнутри, химическому и механическому повреждению поверхности стекла снаружи (AF/H/CR), силиконового уплотнителя с двойным  обтюратором, клапанной коробки с клапаном выдоха, мембраны для речевого общения и съемным защитным экраном, силиконового подмасочника с независимым обтюратором, силиконового оголовья с пятиточечным креплением, двух боковых узлов с клапанами вдоха для соединения с фильтрами байонетного типа трапециевидной формы. 
Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с байонетным креплением фильтра различных марок.
Универсальный размер. 
Коэффициент подсоса под маску не более: 0,05%
Класс защиты по вредным веществам:
- по органическим газам и парам: 2 - средней эффективности. Фильтр противогазовый трапециевидной формы в пластмассовом  корпусе  должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и др.)
Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с маской изолирующей.
Цветовое обозначение фильтра: коричневая полоса. 
ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее: циклогексан при концентрации 17,5 1,7 мг/дм3 = 35 мин
[bookmark: _GoBack]- по аэрозолям – 2 (средней эффективности). Фильтр противоаэрозольный (предфильтр) предназначен для дополнительной защиты противогазового фильтра трапециевидной формы от пыли, дыма, тумана, аэрозолей. 
В комплекте с противогазовым фильтром и маской обеспечивает защиту органов дыхания человека. 
Состав: фильтр трапециевидной формы, состоящий из внутреннего фильтрующего слоя и наружного фильтрующего слоя, скрепленных между собой по всему периметру.
Соединительная часть: фильтр противоаэрозольный присоединяется к противогазовому фильтру путем держателя, крепление обеспечивается фиксацией держателя на противогазовом фильтре по всему периметру. 
Размер: площадь фильтрующей поверхности фильтра противоаэрозольного должна полностью закрывать поверхность противогазового фильтра без зазоров.
Держатель предназначен для надежной фиксации противоаэрозольных фильтров с противогазовыми фильтрами. Состав: пластмассовый корпус по периметру  повторяющий контур фильтров противогазовых.
Соединительная часть: держатель должен надежно фиксировать фильтр противоаэрозольный, обеспечивать герметичное соединение и позволять быстро производить многократную замену отработанного фильтра. 
Сумка предназначена для хранения и ношения фильтрующего противогаза. Для ношения противогаза сумка снабжена плечевым ремнем с двумя пряжками для регулировки длины. Размер сумки 305х215х125 мм. Клапан сумки застёгивается на текстильную застёжку с 3-х сторон. Имеется тесьма для фиксации сумки на поясе. Сумка выполнена из материала прочного и эластичного, не впитывающего красители, воду, масла, не выгорающего на солнце.
Площадь поля зрения не менее: 80 %
Масса противогаза с фильтрами и предфильтрами не более: 815 г
Температурный режим эксплуатации противогаза: от −40°С до +40°С.
Гарантийный срок хранения: 5 лет.
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