Январь 2026 г.
Техническое задание на полумаски фильтрующие UNIX Air: 
211, 211V, 212, 212V, 213V

ГОСТ 12.4.294 -2015, ТР ТС 019/2011, ТУ 32.99.11-1017-05795731-2021

Назначение: полумаска фильтрующая для защиты от вредных аэрозолей, различных видов пыли (минеральной, металлической,  животной, растительной, пыли синтетических моющих средств и т.д.), находящихся в воздухе рабочей зоны.

Состав, описание: Складная 3-х панельная конструкция полумаски обеспечивает надежное прилегание для различных типов и форм лица, хорошо держит форму. Фильтрующий материал гарантирует качественную фильтрацию и низкое сопротивление дыханию.  
Удлиненный пластичный носовой зажим позволяет надежнее фиксировать полумаску на переносице. 
Мягкая потовпитывающая подкладка из вспененного материала в области переносицы (под носовым зажимом)  позволяет избежать излишнего давления, равномернее распределяет нагрузку, что способствует высокому уровню комфорта пользователя. Язычок на нижней панели облегчает надевание и подгонку полумаски. 
Прочные эластичные тесьмы оголовья обеспечивают удобное надевание и плотное прилегание полумаски. 
Клапан выдоха имеет эластичную мембрану из металлизированной лавсановой пленки прямоугольной формы, работает надежно в широком диапазоне температур, позволяет быстро и эффективно удалить выдыхаемый увлажненный воздух при выполнении работ с высокой физической нагрузкой.

Модификации, класс защиты: 
UNIX Air 211 FFP1 RD - низкой эффективности (FFP1), без клапана – до 4 ПДК
UNIX Air 211V FFP1 RD - низкой эффективности (FFP1), с клапаном (V) – до 4 ПДК
UNIX Air 212 FFP2 RD - средней эффективности (FFP2), без клапана – до 12 ПДК
UNIX Air 212V FFP2 RD - средней эффективности (FFP2), с клапаном (V) – до 12 ПДК
UNIX Air 213V FFP3 RD - высокой эффективности (FFP3), с клапаном (V) – до 50 ПДК

Длительность использования: R – многоразового использования

Устойчивость к запылению: D

Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, в %. По ТР ТС 019/2011 – не более 1%:
UNIX Air 211 FFP1 RD – 0,79
UNIX Air 211V FFP1 RD – 0,68
UNIX Air 212 FFP2 RD – 0,78
UNIX Air 212V FFP2 RD – 0,69
UNIX Air 213V FFP3 RD – 0,65

Устойчивость к воспламенению: не поддерживает горение.

Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -10°С  до + 40°С. Сохраняет работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.294-2015. 

Размер маски: универсальный.
Гарантийный срок хранения: 6 лет 

