	Аппарат шланговый бесприводный "Противогаз ПШ-1Б (1шл.л., 10м, МАГ-ЗЛ (1шт.), х/б)"

Арт. 102-511-0028


	
	Предназначен для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз человека при выполнении работ в условиях недостаточного содержания кислорода в воздухе (менее 17% объемных), а также при содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций, или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных., при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п., в диапазоне температуры окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С. 
Комплектация:
- маска панорамная МАГ-ЗЛ (категории 3) – 1 шт.;
- шланг резино-тканевый армированный стальной спиралью воздухоподводящий (длина 10 метров)- 1 шт.; 
- удлинённая соединительная гофрированная трубка – 1 шт.;
- фильтрующий элемент, закрепленный на конце воздухоподводящего шланга, исключающий засорение шланговой линии – 1 шт.;
- амуниция из х/б материала, состоящая из поясного ремня с поясной пряжкой, плечевых лямок с плечевыми и страховочной пряжками, сигнально-спасательной веревки длиной 15 м;
- барабан;
- стяжка монтажная для фиксации соединительной трубки на плечевой лямке амуниции;
- руководство по эксплуатации.
Панорамная полнолицевая маска МАГ-ЗЛ состоит из панорамного стекла-корпуса из поликарбоната, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, узла клапана выдоха с защитным экраном, резинового подмасочника с клапанами вдоха, мембраны для речевого общения, оголовья.
Маска устойчива к открытому пламени, имеет защитную металлическую накладку на верхней оправе маски.
[bookmark: _GoBack]Коэффициент подсоса под маску не более 0,0001%.
Маска имеет универсальный размер, идеально садится на лицо с различными размерами и формами без предварительной подгонки.
Маска снабжена боковым левосторонним резьбовым соединением КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75.
Хлопчатобумажная амуниция подходит для работ во взрывоопасных средах.

Исполнение - ПШ-1Б с воздухоподводящим шлангом, закрепленным на барабане.
Преимущества: неограниченное время защитного действия и автономность от окружающей среды; простота в обслуживании; широкий спектр применении.
Температура хранения от - 40 до + 50°С
Гарантийный срок хранения противогаза: 3 года
Гарантийный срок хранения сигнально-спасательной веревки: 1 год
Соответствие нормативным документам:
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012 (класс 2);
Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2,3).




