Регенеративный патрон
РП-7


Патрон регенеративный РП-7,  в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 019/2011 является комплектующим изделием изолирующего дыхательного аппарата с химически связанным кислородом PROX S70R (ИП-4МК) (далее – PROX S70R), группы защиты 2.1 – от токсичных веществ, подгруппы – от аэрозолей и газообразных токсичных веществ и в составе PROX S70R служит источником кислорода, находящегося в химически связанном состоянии, который выделяется при поглощении регенеративным продуктом углекислого газа и влаги из выдыхаемой газовой смеси.
Патрон предназначен для одноразового применения в PROX S70R.
Патрон в составе PROX S70R работоспособен во всех климатических регионах (поясах) при температурах от минус 40 0С до плюс 40 °С и относительной влажности до 100 %, приведенной к температуре 35 °С.

Комплект поставки патрона:

	Наименование и обозначение
	Количество, шт.
	Примечание

	1 Патрон регенеративный РП-7 

	1
	

	2 Пакет с завязкой 
	1
	

	3 Руководство (указания) по эксплуатации                     
	1/10 
	На трансп. упаковку 

	4 Паспорт 
	1 
	На партию в трансп. 
упаковку № 1



Маркировка патрона должна быть выполнена на самоклеящейся этикетке и должна содержать: 
– наименование изделия «Патрон регенеративный РП-7», обозначение изделия и но-мер технических условий, в соответствии с которыми оно изготовлено;                                     
– товарные знаки (PROX, Зелинский групп), наименование предприятия-изготовителя и юридический адрес;
– наименование страны-изготовителя;
– номинальное ВЗД (время защитного действия при средней нагрузке);
– ограничения по использованию для пользователей;
– минимальная температура срабатывания;
– партия №_________;
– патрон №_________;
– дата изготовления (месяц, год);
– гарантийный срок хранения;
– рабочий диапазон температур использования;
– пиктограмма: «См. руководство (указания) по эксплуатации».
Кроме того, непосредственно на корпус патрона должны быть нанесены:
– краткое наименование патрона (РП-7);
– дата изготовления (месяц, год);
– партия №_________;
– патрон №_________.
